0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 Average direct band gap (eV)

− 40

− 20 0 20 40

P^{bc}_c (μC/m^2 )

− 500 0 500 1000

1500

2000

2500

P^{ab}_a (μC/m^2 )